第2号様式（第3条関係）

年 月 日

屋外広告物等安全点検報告書

（宛先）戸 田 市 長

点検者 　住 所

氏 名

電話番号

資格名称

□屋外広告士 □屋外広告物講習会修了者

□その他( 　　　) ( )第　　　 　　号

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告物等の種類 | | 屋上利用広告物 ・ 壁面利用広告物 ・突出し広告物・  独立広告物（広告板・広告塔・サインポール）・ その他（　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| 表示・設置場所 | | 戸田市 | | | | | | | | |
| 広告物の規模 | | 表示面積 | ｍ×　　　　ｍ×　　　面＝　　　　㎡ | | | | | | 上端までの高さ | ｍ |
| 表示・設置年月日 | | 年　　　　月　　　　日 | | 点検年月日 | | | | 年　　　　月　　　　日 | | |
| 点検箇所 | 点検項目 | | | | 異常の有・無 | | 改善の概要 | | | |
| 基礎部・  上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）のゆるみ、欠落 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 側板・表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | 有 | 無 |  | | | |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ３ 周辺機器の劣化、破損 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| その他 | １ 付属部材（※）の腐食、破損 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ２ 避雷針の腐食、損傷 | | | | 有 | 無 |  | | | |
| ３ その他点検した事項（ ） | | | | 有 | 無 |  | | | |

※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

（注意事項）・点検は申請をする日前の3月以内に行うこと。

　　　　　　・広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

（添付書類）・点検を実施した者の資格を証する書面又はその写し

　　　　　　・全景及び点検箇所の状態を確認できる写真

（点検により異常が認められた箇所は、当該箇所を補修したことを確認できる写真を含む。）